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第一章 供应商须知

一、说明
1、概述
1.1 项目概述见比选公告。
2、合格的供应商

2.1 详见比选公告。
3、比选响应费用
3.1 供应商应承担所有与编写和提交比选响应文件有关的费用，不论比选评审的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4、通知
4.1 对与本项目有关的通知，采购人将以书面（包括书面材料、信函、邮件等，下同）形式或在本次比选采购公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在供应商发出。
二、比选响应文件的编制
5、比选响应文件的构成
5.1 供应商编写的比选响应文件应包括附件中列明的内容，其中加“*”项目若有缺失或无效，将可能导致比选响应无效。
5.2 供应商必须保证比选响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。
6、比选响应文件的式样和签署
6.1 比选响应文件需打印并加盖公章，由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表签署。供应商授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在比选响应文件中。

6.2 供应商应准备1套纸质比选响应文件和1份纸质版扫描的PDF格式的电子版。
7、比选响应报价
7.1 所有比选响应报价均以人民币为计量单位。只要投报了一个确定数额的总价，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。
7.2 比选响应报价超过预算的比选响应将被拒绝。最低的比选响应报价不能作为成交的保证。
8、比选响应有效期
8.1 比选响应有效期为自比选响应文件递交截止日期起90天，比选响应有效期少于90天的比选响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
三、比选响应文件的递交
9、比选响应文件的密封和标记
9.1 供应商应将比选响应文件和电子版分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“电子版”字样。同时所有的信封封皮上均应清楚注明：项目编号、项目名称、供应商名称及“在（比选响应截止时间）之前不得启封”的字样。
10、比选响应截止时间
10.1 采购人接收比选响应文件的截止时间及地点见比选采购公告。
10.2 比选响应文件须按照比选采购文件规定的时间、地点送达，在比选响应截止时间以后送达的比选响应文件，为无效比选响应文件。
10.3 采购人可以依法酌情延长比选响应截止时间。在此情况下，采购人和供应商受比选响应截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的比选响应截止时间。
四、比选组织
 11、比选响应文件无效情形
11.1 供应商的比选响应或比选响应文件若出现下列情况采购人有权将其比选响应作无效比选响应处理：
(1)比选响应有效期不足；
(2)不满足比选采购文件资格条件的；
(3)比选响应文件无法定代表人签字或签章，或签字人无法定代表人有效授权的；
(4)未按照比选采购文件规定要求签署、盖章的；
(5)比选采购文件成交注“*”的为关键条款，对关键条款的任何偏离或不响应将导致比选响应无效；
(6)供应商比选响应报价明显低于成本，恶意竞争的；
(7)供应商比选响应报价超过预算的；
(8)不符合法律法规和比选采购文件中规定的其他实质性要求的。

12、比选组织
12.1 采购公告期限届满后递交响应文件的供应商不足3家或经资格审核后合格供应商不足3家的，可以顺延递交响应文件时间期限，顺延时间不少于3个工作日，并予公告。顺延后合格供应商仍不足3家的，以最终递交响应文件的合格供应商为准进入选取环节。

12.2 采购人按照《北京工商大学采购管理办法》相关规定组织评审并确定成交供应商，成交结果在中国招标投标公共服务平台和学校网站发布。
五、授予合同
13、授予合同
13.1 成交结果公示期满后，成交供应商根据比选采购文件、比选响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。

13.2 未经采购人事先给予书面同意，成交供应商不得将本项目转包、分包，并不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交供应商成交后毁约、终止或解除合同等依约处理。

第二章 采购需求

一、预算金额：28.13万元

二、采购标的及技术服务要求

*代表实质性指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝。
	序号
	货物名称
	数量
	主要技术指标要求
	备注

	1
	弧面LED大屏
	1套
	1. 显示净面积约21㎡；最终弧长、弧高、曲率半径、安装标高、开孔及检修空间以现场复尺和经确认的深化图为准。
2. 像素间距≤1.9mm，采用室内全彩柔性/软模组并连续贴合弧面；不得以多块平面箱体形成明显折线代替。
3. 像素密度≥250,000点/㎡；模组规格由投标方案确定，但须与整屏分辨率、曲率和前维护结构匹配。
4. 白平衡亮度300-600cd/㎡且可调，刷新率≥3840Hz；常规拍摄和视频播放时无明显扫描线、闪烁或拖影。
5. 颜色深度≥8位；水平及垂直可视角均≥140°；整屏亮度、色度均匀，无明显色块、拼缝和亮暗差。
6. 模组、电源及接收卡应支持前维护；所报产品须提交官方技术资料、最小弯曲半径/曲率范围及同类弧面案例。
7. 完整配置发送/接收控制、视频处理器、播放软件、配电柜、开关电源、信号转换及必要控制接口。
8. 包含弧形钢结构、包边收口、阻燃动力/信号线缆、桥架或线槽、可靠接地、防雷浪涌和现场恢复；钢结构须完成受力校核。
9. 至少包含1台满足多媒体播放的控制电脑及与展厅空间匹配的音响系统；音箱数量不少于2台，单台额定功率≥40W，以及音响系统匹配的通用控制接口。
10. 平均功耗宜≤600W/㎡、峰值功耗宜≤1200W/㎡；配电容量、开关、线径、散热和空调负荷按所报产品实测/标称功耗复核。
11.至少配置电源、接收卡各1套及常用连接线材。
12. 安装后连续试运行不少于48小时；不得出现常亮点、盲点、异常色块、信号中断、异常噪声或过热。
13. 整屏及控制系统免费质保不少于3年，提供现场响应、软件升级、操作培训等服务；提供深化图、配电图、竣工图等图纸以及备件清单。
	

	2
	感官评价实验台
	2套
	1.每套成品长6000mm、宽700mm；暂按高800±20mm设计，最终高度和分段方式以现场及使用人员确认的深化图为准。
2. 台面及外露主体采用304不锈钢；台面实厚≥1.2mm并设置加强筋，使用中不得明显挠曲。
3. 承重框架采用不小于38mm×38mm×1.2mm的304不锈钢方管，或提供承载能力不低于该规格的结构计算/证明。
4. 每套暂按不少于6个带限位抽屉及相应下柜配置；抽屉、柜门和设备支架数量以经确认的设计图为准。
5. 台面均布承载能力≥200kg/㎡；设置可调防滑脚或连续底座，安装后无摇晃、异响、毛刺和锐边。
6. 台体可分段制作运输；现场拼接后须平直稳固、接缝细密，无藏污缝和明显高差。
7. 包含相关给水、排水管道改造；材料、管径、阀门和接口按点位图实施，并完成通水、排水和闭水检查。
8. 每套配置独立配电箱，含总开关、分路保护、漏电保护和回路标识；暂按每套不少于6组五孔防溅插座预留。
9. 动力线采用阻燃铜芯线并按负荷选型；水电分离，金属台体可靠接地，配电和漏电保护符合现场用电规范。
10. 台面前沿及转角圆滑倒钝，焊缝连续并打磨平整；拉丝方向一致，表面易清洁，无明显色差。
11. 安装前提供平面、立面、剖面、水电点位和分段拼接图；完工提交材质证明、隐蔽记录、绝缘/接地和通水测试记录，质保不少于2年。
	

	3
	冰淇淋机
	1台
	1. 适用于冰淇淋粉制作软质冰淇淋；标准工况下生产能力应达到≥16L/h。
2. 采用三出料头，支持两种独立口味及混合口味。
3. 原料缸容量≥4L×2；制冷缸×2，且单个制冷缸容量不得低于1L。
4. 额定电压220V/50Hz；在满足产量前提下功率宜≤3kW，专用回路、插座和接地与设备负荷匹配。
5. 台式或落地式均可，但所报尺寸须适配现场通道、台面/地面、散热间距和操作空间。
6. 外壳及食品接触部件采用不锈钢或食品级材料；料缸、出料阀、搅拌部件便于拆卸清洗消毒。
7. 具备软硬度/黏度调节、便捷清洗、缺料提示及过载/高压等保护；压缩机和制冷系统无异常振动及泄漏。
8. 连续出杯时成品成型均匀；验收时按制造商预冷和原料条件进行连续制品测试。
9. 交货时提供官方参数、食品接触材料说明、产品合格证、电气安全资料、说明书和装箱清单。
10. 包含运输就位、安装调试、首轮清洗消毒、操作维护培训和不少于1年的整机质保。
	

	4
	咖啡机
	1台
	1. 全自动商用咖啡机；峰值能力每小时出杯量≥50杯。
2. 豆仓容量≥1200g。
3. 咖啡渣盒容量≥700g或约50块标准渣饼；具备缺豆、缺水、渣满及故障提示。
4. 支持接自来水和/或自吸桶装水；所报方案须按现场水源明确水箱、进水泵、过滤和排水组件。
5. 可设置饮品配方、杯量、温度、浓度和清洗程序。
6. 支持意式浓缩、美式、热水、卡布奇诺、拿铁等常用饮品；奶路便于拆洗并具备自动冲洗/清洁程序。
7. 额定电压220—240V、50/60Hz；额定功率≥2.5kW，现场设置独立可靠接地回路。
8. 包含进水软管、排水组件、必要的水过滤、就位安装、饮品配方调试、培训和清洁保养指导。
9. 交货时提供制造商参数、合格证、说明书、保修凭证和易耗件清单；

10.整机质保不少于1年。
	

	5
	烤箱
	1台
	1. 商用电烤箱，二层二盘（两层合计可同时放置2个烤盘），每层独立加热和定时。
2. 每层有效内膛尺寸≥600mm×400mm×150mm，能够适配600mm×400mm标准烤盘；随机配烤盘不少于2个。
3. 上下火独立调温，温度范围覆盖室温至300℃区间；两层具有独立定时、温度和工作状态显示。
4. 额定总功率≥3kW；支持220V，工作时，应配置独立回路并由电气专业复核空开和线径。
5. 外露正面和门框采用不锈钢；内膛可采用食品设备用不锈钢或耐高温镀铝板，不强制将专业烤炉常用镀铝内膛排除。
6. 保温层完整，炉门启闭顺畅、观察窗耐高温、把手隔热；具备超温保护、可靠接地和绝缘防护。
7. 所报外形尺寸须满足安装位置、开门、排热和检修间距；必要时设置排热/排烟措施。
8. 验收测试空载升温、上下火独立控制、两层同时运行、温控偏差、定时和超温保护。
9. 交货时包含运输就位、调平、通电调试、操作培训和不少于1年的整机质保。
	

	6
	微波炉
	1台
	1. 专业商用微波炉，制造商明确标注适用于餐饮/商用连续使用；有效容积≥20L；实际炉腔尺寸≥330mm×320mm×200mm
2. 微波输出功率≥900W；额定输入功率和专用回路按制造商铭牌配置。
3. 内腔采用不锈钢或制造商明确的商用耐久易清洁结构；外壳采用不锈钢或耐腐蚀金属。
4. 优先采用无转盘平板腔体、侧开门和安全联锁；可容纳常用餐盘或1/2分数容器。
5. 具备多档功率、定时、快速启动和结束提示；频繁重复使用时宜具有程序记忆等功能。
6. 连续加热无异常噪声、火花和过热；门封完整，微波泄漏符合现行安全要求。
7. 额定电源须适配国内220V/50Hz；进口机型须确认插头、频率、国内保修和备件供应。
8. 交货时，提供官方产品页/说明书、合格证、适用的强制认证/检测资料和保修凭证。
9. 包含运输就位、通电测试和基本操作培训；

10.整机质保不少于1年。
	

	7
	保温柜
	1台
	1. 三层/三抽屉可视蒸汽保温柜，每层净高≥150mm；抽屉内径尺寸≥320mm×350mm，抽屉可独立抽取并便于清洁。
2. 采用蒸汽加热、保温。温度可调范围应覆盖30—85℃，设定65℃时各层应能稳定保持食品热藏所需温度。
3. 主体采用不锈钢，观察面采用耐热安全玻璃；食品接触部件无锐边、锈蚀和有害涂层。
4. 额定电压220V；额定功率≥2500W。
5. 具备过温、防干烧（适用时）或等效安全保护；电源线、插头和接地与额定负荷匹配。
6. 验收进行空载升温、各层温度均匀性、设定温度保持、抽屉启闭和保护功能测试。
7. 包含运输就位、通电试运行、清洁保养培训和不少于1年的整机质保。
	

	8
	开水机
	1台
	1. 商用自动进水开水机，额定开水出水量≥30L/h
2. 内胆及主要涉水部件采用304不锈钢或耐腐蚀性能更高的316L不锈钢；外壳耐腐蚀、易清洁。
3. 采用步进/分层加热或其他避免生水与开水明显混合的结构；具备自动补水、沸腾控制、保温和温度显示。
4. 额定功率≥3kW。

5. 双出水龙头或满足使用人数的出水配置；龙头下方留有接水空间，并设置溢流/排污接口。
6. 具备缺水防干烧、超温、漏电/接地和异常进水保护；溢流及蒸汽排放必须接至安全排水点。
7. 包含进水阀件、软管、溢流/排污管、必要固定件、底座（如需）和就位调试；接口不得渗漏。
8. 完成通水、连续加热、温控、保护及出水量测试；提供合格证、说明书、涉水材料资料和保修凭证，不少于1年的整机质保。
	

	9
	消毒柜
	1台
	1. 食具消毒柜，有效容积≥60L，至少三层/三架；每层层架承载的额定重量≥2.5kg
2. 消毒时间≥20分钟；消毒等级达到国家一星级或更高
3. 产品安全和卫生要求符合GB/T 17988-2024
4. 可采用高温、紫外线+臭氧或经标准认可的组合消毒方式；消毒物品材质应与所选方式匹配。
5. 内胆采用不锈钢或耐腐蚀易清洁材料，层架可拆洗；门体密封可靠，具备状态显示。
	

	10
	净水器
	1台
	1. 商用RO反渗透净水系统；过滤功能须以多级实现，不强制物理上必须5支滤芯。
2. 额定净水总量≥2000L/ 800G（加仑）；额定净水流量≥2L/min；原水压力处于0.1-0.4Mpa区间。
3. 滤芯更换周期天数不少于30日或净水总量不少于3000L
★4. 涉水部件采用食品接触级材料；提供有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件/备案资料及与交付型号一致的产品证明。
5. 具备自动冲洗、缺水/压力保护、漏水防护或停机泄压；接头、滤壳和密封件运行无渗漏。
6. 包含首套完整滤芯、龙头、进出水软管、三通阀、排废水管、固定件、安装调试、冲洗放水和渗漏检查。

7. 不少于1年的整机质保。
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	方形样品陈列台
	6个
	1. 成品外形尺寸300mm×300mm×900mm，尺寸允许偏差±3mm。
2. 外露表面采用304不锈钢，面板实厚≥1.0mm；内部设置足够刚度的金属骨架，不得以薄板空壳直接承重。
3. 表面统一方向拉丝并施作透明保护/封釉层。
4. 顶部均布承载能力≥30kg；受力后无明显变形、倾斜或异响。
5. 底部设置隐蔽配重、防滑调平脚和地面保护垫；供应商须校核正常触碰和偏载下的抗倾覆稳定性。
6. 转角、焊缝和接缝打磨平整，无毛刺、锐边、凹陷、砂眼和明显色差。
7. 包含运输、成品保护、现场摆位/固定、调平和交付清洁；

8. 质保不少于2年。
	

	12
	高脚样品陈列台
	4个
	1. 成品高度1060mm，圆形台面直径500mm，尺寸允许偏差±3mm。
2. 外露表面采用304不锈钢；台面实厚≥1.2mm并设置隐蔽加强结构。
3. 立柱、台面和底座采用可靠焊接或防松机械连接；连接处无松动，受力后无异常变形。
4. 表面统一方向拉丝并施作透明保护/封釉层。
5. 顶部均布承载能力≥30kg；正常触碰和偏载下不得倾覆。
6. 底座有效落地尺寸≥400mm，并配置隐藏配重、防滑脚和地面保护垫等其他必要防倾倒措施。
7. 边缘圆滑倒钝，焊缝打磨平整，无毛刺、锐边、凹陷和明显色差。
8. 包含运输、成品保护、摆位/固定、调平和交付清洁；

9.质保不少于2年。
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	设备安全指示牌
	6块
	1.最终尺寸、横竖版和安装方式以导视深化图为准。
2. 安全色、图形符号、组合方式和使用原则符合现行GB 2894-2025《安全色和安全标志》
3. 内容至少包括设备名称、主要危险源、禁止/警告/指令、关键操作要点及紧急断电/处置提示。
4. 面板采用304不锈钢，实厚≥1.0mm；采用微边框或等效简洁收边，所有边角倒钝无毛刺。
5. 字号、对比度和安装高度满足2米内识读；文字、图标和设备编号须与现场设备一致。
6. 包含背板、挂件/支架、紧固件、定位放线、安装和成品保护。
	

	14
	灯具
	30套
	1. LED平板吊灯，长度≥1000mm、宽度≥150mm；
2。额定功率范围为35-48W；色温范围6000K±300K；显色指数Ra≥80；使用寿命≥20000小时；同批次灯具色容差保持一致。
3. 灯体采用铝合金或散热性能不低于该材料的结构；扩散罩透光均匀、无明显亮斑和眩光。
4. 包含与吊顶承载匹配的可调吊线、吸顶盘、连接件、接线端子、阻燃线缆及安装；吊点应有独立可靠承载。
5. 整灯及驱动质保不少于2年；同一空间采用同品牌、同型号、同批次产品。
	


三、商务要求

1. 交付（实施）时间（期限）：        合同签订后一个月内                 

2. 交付（实施）地点（范围）：     北京工商大学良乡校区                  
3. 质保期：设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的质保期不得少于 36 个月（产品技术规格中有特殊要求的，从其要求）。

4. 付款进度和方式：合同签订后，支付70%款项，项目验收合格后，支付30%款项 

5. 服务要求：
1) 供应商应根据现场实际条件统筹设备尺寸、接口、电源、给排水、散热、检修及使用空间；发现现场条件与采购需求存在冲突时，应及时提出书面优化建议并经采购人确认后实施。

2) 安装过程中应服从采购人现场管理，做好既有建筑、设备、地面、墙面及其他设施的成品保护；因供应商安装造成损坏的，应负责恢复。

3) 供应商应根据项目实施进度合理组织供货和安装，不得因分包、设备到货、人员组织等原因影响总体交付进度。

4) 设备安装调试完成后，应按照各项技术指标进行功能、性能和安全测试；单项技术要求中已有明确试运行或测试要求的，从其要求。

5) 供应商应为采购人提供设备操作、日常维护、清洁保养及常见故障处理培训，并提供必要的操作说明书、维护资料、保修凭证及售后联系方式。

6) 质保期内发生设备或安装质量问题，供应商应及时响应并提供维修、更换或技术支持；各单项产品技术指标中规定的质保期限和服务标准高于本条要求的，按较高要求执行。
7) 项目验收前，供应商应完成现场清洁、设备标识、线缆及管路整理，并提交合同、验收所需的产品资料、检测/调试记录、竣工资料及其他约定文件。                                                                                 
四、业绩要求
供应商应提供近 5 年与本项目类似的项目业绩，业绩证明材料为合同（包括合同首页、报价明细页、关键页、双方盖章页的复印件）并加盖单位公章，业绩数量不少于 3 项。业绩数量不满足的将导致响应被拒绝。

五、其他
 1.本项目各项技术指标中的尺寸、数量、位置及接口条件，如注明“暂定”“约”“参考”或“以深化图为准”的，应由供应商在实施前现场复核，并经采购人确认后实施。
2.
供应商报价应包含完成采购内容所需的设备、辅材、配件、运输、装卸、安装、调试、线缆、连接件、培训、验收配合、税费及其他必要费用；除采购人书面确认的变更外，不得以遗漏常规辅材或实施内容为由另行收费。
3.
所供产品应为符合采购文件要求的合格产品，不得使用翻新、返修、拆机或来源不明的设备和材料。
4.
所有产品、材料及实施内容应与现场环境相适配，不得影响既有设备正常运行、消防疏散、检修通道及日常使用。
5.
如不同条款对同一事项的要求存在差异，应以标准较高、要求较严或更有利于项目安全稳定运行的条款为准；如存在实质性矛盾，应在实施前提请采购人确认。
6.
供应商在项目实施过程中形成的深化图、设备清单、调试记录、竣工图及其他项目资料，应真实、完整并与实际交付情况一致。
7.
项目实施过程中产生的建筑垃圾、包装材料及废弃物由供应商及时清理并依法合规处置，做到工完场清。
第三章  响应文件格式
供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致响应文件被误读或查找不到有效文件，后果由供应商自行承担：

(1) 响应书（格式见附件1）
(2) 营业执照（事业单位法人证书）证明文件（格式见附件2）
(3) 法定代表人授权委托书（格式见附件3）

(4) 法定代表人身份证复印件
(5) 经办人身份证复印件
(6) 报价明细表（格式见附件4）
(7) 供应商资格申明书（格式见附件5）
(8) 技术条款响应/偏离表格式（格式见附件6）

(9) 商务条款响应/偏离表（格式见附件7）

(10) 近三年同类业绩（应包括合同首页、报价明细页、关键页、双方盖章页的复印件，并加盖单位公章）

(11) 售后服务方案（格式自拟，如涉及）

(12) 资质证书复印件（格式自拟，如涉及）

(13) 其他必要的材料

*法定代表人为经办人的可以不提供（3）（5），如果需要特定资质的，需要提供相关资质证书复印件，上述所有资料均需加盖单位公章。

*比选采购文件word版在“北京工商大学--食品与健康学院--学院动态”https://spxy.btbu.edu.cn/tzgg/index.htm对应的采购项目页下载。
附件1：响应书
响应书
致：采购人
我方参加你方就                     组织的比选采购活动。 我方已详细审查全部比选采购文件，自愿参与并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起     90      个日历日。

（2）除技术和商务偏离表列出的偏离外，我方响应比选采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
与本采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________
供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 

附件2：营业执照证明文件

营业执照证明文件

（复印件，并加盖供应商公章)

供应商是合法注册的具有独立法人资格的企业，可提供有效期内的营业执照复印件，并加盖供应商单位公章予以证明。

附件3：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书
本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）比选采购文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起90日内。
代理人无转委托权。 

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日
说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.经办人为法定代表人（单位负责人）本人的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供法定代表人身份证复印件。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

附件4：报价明细表（格式）

报价明细表（货物）
	序号
	货物名称
	货物品牌
	生产厂商
	规格型号
	是否进口
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	-
	-
	-
	
	-
	-

	一行不够，可自行添加。不涉及的项目应填“/”，不能为空。


注：本报价中包含与本次提供货物相关的运输、安装、调试、检验、售后服务、进口代理包干费等有关费用，学校无需另行支付。

其他需要说明的问题：

供应商名称（加盖公章）：                                        

日期：        年    月    日
报价明细表（服务）
	序号
	服务内容及要求
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	服务期限
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	-
	-
	
	
	-


注：本报价中包含与本次提供服务相关的全部费用。

其他需要说明的问题：

供应商名称（加盖公章）：                                        

日期：        年    月    日
施工项目应出具广联达版的详细报价

附件5：供应商资格声明书（格式）

供应商资格声明书

致：采购人
在参与本次项目比选采购中，我单位承诺：

（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4） 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（5） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（6） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   

说明：一旦发现供应商提供的声明函不实，按提供虚假材料处理，采购人有权拒签合同。如合同已履行，给采购人造成损失的，供应商还应承担相应责任。
附件6：技术条款响应/偏离表格式（格式）

技术条款响应/偏离表格式

项目名称：    

	对本项目技术条款的偏离情况（请进行勾选）：

(无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）

(有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	 序号
	名称
	比选文件条款号
	采购需求
	申请文件响应
	偏情况离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商法定代表人或授权代表签字：____________________

供应商名称（盖章）：

                    
附件7：商务条款响应/偏离表（格式）

商务条款响应/偏离表（格式）

项目名称：       

	对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）：

(无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）

(有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	 序号
	比选文件

条款号
	比选文件的

商务条款
	响应文件的

商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商法定代表人或授权代表签字：____________________________

供应商名称（盖章）：                   
                        


